	La variation de vitesse des moteurs à courant continu

	 

I)- PRINCIPE DE VARIATION DE VITESSE
La vitesse de rotation d'un moteur à courant continu dépend de sa tension d'alimentation.

Umot = K * n 

II)- LES DIFFERENTS VARIATEURS DE VITESSE POUR MCC
1)- Le hacheur
a)- Principe de fonctionnement
Un hacheur est un système électronique permettant de faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu en faisant varier la tension moyenne d'alimentation du moteur.
Exemple:
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Valeur moyenne du signal: 

Umot =Vcc : rapport cyclique =Ton/Toff 

Donc en réglant =0,8 la tension moyenne sera de 80V. 

Le moteur va réagir comme si il était alimenté sous une tension continue de 80V.
b)- Synoptique d'un variateur type hacheur:
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· Redresseur: permet de transformer une tension alternative en tension continue ondulée. 

· Filtrage: Elimine les phénomènes d'ondulation de la tension en sortie du redresseur. 

· Récupération: Système permettant de transformer l'énergie mécanique lors du freinage du moteur en énergie calorifique dans le cas ou l'on utilise une résistance de dissipation comme système de freinage. Ces systèmes de récupération d'énergie assurent un freinage contrôlé du moteur. 

· Hacheur: Permet de faire varier la tension moyenne du moteur donc la vitesse. 

 

2)- Redresseur commandé
a)- Principe de fonctionnement
Comme pour le hacheur, le redresseur permet de faire varier la tension moyenne du moteur. On fait varier la tension moteur en agissant sur l'angle d'amorçage des thyristors. 
L'avantage du redresseur est qu'il transforme directement la tension alternative en tension continue variable ce qui représente un cout moins important par rapport au hacheur.
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Valeur moyenne: 
redressement mono commandé: Umoy=Vm(1+cos)/ 

redressement triphasé commandé: Umoy=3Um(cos)/ 

remarque: Pour =/2 Umoy=0 

si >/2 Umoy<0 

si>/2 Umoy<0 

b)- Synoptique d'un variateur type redreseur commandé 
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· Redresseur commandé: permet de transformer une tension alternative en tension continu ondulé variable. 

III)- FONCTIONNEMENT DANS LES 4 QUADRANTS 
Selon le sens du couple et de la vitesse, on peut définir, dans un plan couple-vitesse, 4 zones de fonctionnement caractéristiques.
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La machine à courant continu est fondamentalement réversible. Ainsi en fonction du signe de la puissance absorbée elle peut fonctionner en moteur ou en générateur (frein) . 

On définit ainsi quatre quadrants de fonctionnement pour la machine. 

Par exemple lors d’un déplacement horizontal (cas d’un train), la machine fonctionne :

- à l’aller, en moteur dans le quadrant 1 

- puis au retour, toujours en moteur dans le quadrant 3,

- et entre ces deux cas, le ralentissement forcé jusqu'à l’arrêt s’effectue dans le deuxième quadrant pour l’aller et dans le quatrième quadrant pour le retour. 

IV)- PROCEDE DE FREINAGE 
Pour obtenir un freinage efficace, on doit être capable d’éliminer le plus rapidement possible l'énergie mécanique emmagasiné sur l’arbre du moteur. Deux procédés de freinage sont utilisés: 

- Freinage avec résistance de dissipation 

- Freinage avec récupération d'énergie 

1)- Freinage avec résistance de dissipation 

Cette technique est utilisée pour les moteurs de faibles puissances dont les énergies misent en jeux ne sont pas importantes. 

Lors du freinage, le moteur fonctionne en génératrice et Wméca est transformée tout d'abord en Wélec puis cette Wélec est dissipée dans une résistance en Wcalorifique(effet joule). Donc cette transformation de Wméca en Wcalo permet contrôler le freinage du moteur.

Remarque: Plus la résistance de freinage sera faible plus le freinage sera rapide car Wcalo=RI²t. Si R diminue, I augmente donc Wcalo augmente et le freinage sera plus rapide.

[image: image6.png]



2)- Freinage avec recupération d'énergie 
Cette technique est utilisée pour les moteurs de fortes puissances ou les énergies misent en jeux lors des phases de freinage ne sont pas négligeables.Exemple:TGV,ascenseur tramway.... 

Lors du freinage, l' Wméca est transformée en Wélec pouvant servir à recharger des batteries, ou être renvoyée sur le réseau EDF. Dans le cas du TVG, l'énergie est récupérée dans des batteries assurant le fonctionnement de systèmes auxiliaires tels que l'éclairage, la ventillation etc...

a)- Récupération sur batterie 
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b)- Récupération par renvoie d'énergie sur réseau 
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